**Załącznik nr 2 do FRC znak: UMK.7021.11.42.2021 - formularz „OFERTA”**

|  |
| --- |
| **OFERTA** |

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: .........................Pełna nazwa:....................................................................................Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................numer NIP .................. numer REGON ................. KRS ..................................Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniemfax: .................... e-mail.................... tel.: ....................... |

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzony w trybie rozpoznania cenowego na :

**„Konserwacja i remont pomostów w Iławie Postępowanie znak: UMK.7021.11.42.2021** składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto:.................................................... wartość netto: ................................................ zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Cena jedn. Netto** | **Wartość netto (3\*4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Konserwacja i remont pomostów** |  |  |  |
|  | **Konserwacja i remont pomostu wzdłuż rzeki Iławki – ul. Narutowicza** |  |  | x |
| 1.1) | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, podłużnic, krawężników) (5,6+0,5)\*83,90+(48\*2)\*2\*0,9\*0,15+(2\*83,90\*3\*0,15) | 613,22 m2 |   |  |
| 1.2) | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, podłużnic, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak"(5,6+0,5)\*83,90+(48\*2)\*2\*0,9\*0,15+(2\*83,90\*3\*0,15) | 613,22 m2 |   |  |
| 1.3) | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak", 5.5\*0.15\*15= 12,38 m2 | 12,38 m2 |   |  |
|  | **Konserwacja i remont pomostu z platformą widokową przez rzekę Iławkę – ul. Narutowicza**  |  |  | x |
|  2.1) | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) (3.8+0.5)\*37.8+3.14\*2.5\*2.5+(21+27)\*2\*0.9\*0.15 = 195.125m2 | 195,13 m2 |   |  |
|  2.2) | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak"(3.8+0.5)\*37.8+3.14\*2.5\*2.5+(21+27)\*2\*0.9\*0.15 = 195.125m2 | 195,13 m2 |  |  |
|  2.3) | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak",(5,95\*0,15\*9)+(4,65\*0,15\*8)+(3,40\*0,15\*1)= 14,12m2 | 14,12 m2 |  |  |
|  | **Konserwacja i remont pomostu typu łezka z poręczami – wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od ul. Kościuszki** |  |  | x |
|  3.1) | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, poręczy, krawężników) 59,4 m2 | 59,4m2 |   |  |
|  3.2) | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu preparatem ochronnym w kolorze "teak"59,4 m2 | 59,4 m2 |  |  |
|  | **Konserwacja i remont pomostu dla wędkarzy (bez poręczy) – wzdłuż ścieżek rowerowych - dojście od ul. Kościuszki** |  |  | x |
|  4.1) | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, krawężników) 3,1\*22,5=69,75 m2 | 69,75 m2 |  |  |
|  4.2) | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu preparatem ochronnym w kolorze "teak"69,75 m2 | 69,75 m2 |  |  |
| 4.3) | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak",2,75\*0.15\*2= 0,83m2 | 0,83 m2 |  |  |
|  | **Konserwacja i remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Młynówką** |  |  | x |
| 5.1) | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, podłużnic, krawężników) (5.6+0.5)\*10.6+12\*2\*0.9\*0.15 = 67.90m2 | 67,9 m2 |  |  |
| 5.2) | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak"67,9 m2 | 67,9 m2 |  |  |
| 5.3) | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak",3\*0.15\*2 = 0.900m2 | 0,9 m2 |  |  |
|  | **Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak P-1** |  |  | x |
| 6.1) | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) 170+47\*2\*0.9\*0.15 = 182.690m2 | 182,69m2 |  |  |
| 6.2) | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak"182,69 m2 | 182,69m2 |  |  |
| 6.3) | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak",4.75\*0.15\*28+4.10\*0.15\*13 = 27,95m2 | 27,95 m2 |  |  |
| 6.4) | Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia polnego śred. 20-30 cm z ręcznym wyrównaniem podłoża - umocnienie brzegu pod pomostem 4,5\*2,70=12,15m2 | 12,15 m2 |  |  |
|  | **Konserwacja i remont pomostu widokowego na j. Jeziorak P-2** |  |  | x |
| 7.1) | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) 170+47\*2\*0.9\*0.15 = 182.690m2 | 182,69m2 |  |  |
| 7.2) | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych (pokładu, okładzin słupków do poręczy, krawężników) metodą smarowania na całej powierzchni pokładu oraz elementów drewnianych poręczy pomostu preparatem ochronnym w kolorze "teak"182,69 m2 | 182,69m2 |  |  |
| 7.3) | Wymiana zniszczonych elementów drewnianych pokładu z desek o grubości 45-50 mm zaimpregnowanych ciśnieniowo w kolorze "teak",4.75\*0.15\*6+4.10\*0.15\*10+1,48\*0,15\*4 =14,34 | 14,34 m2 |  |  |
| 7.4) | Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia polnego śred. 20-30 cm z ręcznym wyrównaniem podłoża - umocnienie brzegu pod pomostem 4,5\*3,70= 16,65m2 | 16,65 m2 |  |  |
| **cena netto łącznie** |  |
| **VAT** |  |
| **Cena oferty brutto** |  |

1. **Oferowany okres gwarancji i rękojmi** ............................................. **miesięcy (podać ilość miesięcy:12 lub 24)**
2. Oświadczam(y), że zapoznałem (łam)/ zapoznaliśmy się warunkami zawartymi w formularzu rozpoznania cenowego i nie wnoszę do niego, jak również do sposobu przekazywania mi informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
3. Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,
4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam(y), że zawarty w formularzu rozpoznania cenowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
6. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[2]](#footnote-2)
7. Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(my): nie jest powiązany z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

1. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy

....................................................................................................................................................................................

1. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: …………………………….......................... w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:

**[ ]** [**https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t**](https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t)**,**

**[ ]** [**https://prod.ceidg.gov.pl**](https://prod.ceidg.gov.pl)

1. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

................................................................... ........................................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie) [↑](#footnote-ref-2)